Quelle est la différence entre Fast Ethernet 0/1 et 1/1 ?

Les numéros des ports ont la syntaxe suivante: 0/1 ou 1/0/1.

C'est à dire: numéro du module/numéro du port ou bien numéro du switch dans le stack/numéro du module/numéro du port.